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「EQTransformer」
模型說明文件






建置團隊：地震構造實驗室
說明文件版本：1.0.0


日期：2022/07
11

1 模型基本說明
	模型中文名稱（name_cht）
	地震Transformer模型

	模型英文名稱（name_eng）
	EQTransformer

	模型編號(id)
	HP2017_N_transformer_model

	[bookmark: _Hlk92971111]模型摘要(含目的/用途/價值等) （description）
	地震P, S波相到時辨識

	模型共享範圍及授權方式(license)
	禁止商業使用

	模型來源（creator）
	修改自EQTransformer模型
Mousavi, S.M., Ellsworth, W.L., Zhu, W., Chuang, L, Y., and Beroza, G, C. Earthquake transformer—an attentive deep-learning model for simultaneous earthquake detection and phase picking. Nat Commun 11, 3952 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-17591-w

	模型關鍵字（keywords）
	Transformer, Attention, Phase Picking

	模型支援之框架(model framework)與版本
	Tensorflow 2.5.0

	模型上架時間（createtime）
	2022/07

	模型版本號碼（version）
	1.0.0

	聯絡人姓名
	黃俊銘

	聯絡人電話
	(02) 3366-2932

	聯絡人email
	jimmy60504@gmail.com
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「EQTransformer」
模型訓練說明文件





建置團隊： 地震構造實驗室
說明文件版本：1.0.0
日期：2022/07
1 模型訓練說明
	模型中文名稱
	地震Transformer模型

	模型英文名稱
	EQTransformer

	模型編號
	HP2017_N_transformer_model

	訓練資料集名稱
	HP2017

	訓練資料集來源
	地震構造實驗室

	訓練資料集取得方式
	自行收集

	訓練資料集取得/上架時間
	2017/07

	訓練資料集檔案大小
	地震波Z, N, E分量與P, S, Noise標籤各3008個資料點
11,140筆地震事件，107,077筆P波，107,031筆S波

	訓練資料集檔案類型
	裁切地震波形

	訓練資料集是否包含個資與隱私，資料授權方式
	無個資與隱私，資料不公開

	標記資料來源與類型
	資料來源：地震構造實驗室人工標記
類型：波相到時時間戳記

	訓練日期時間
	2022/06

		模型訓練之GPU或CPU使用資源
	GPU：Nvida RTX 3090, 10496 Cores, 24GB

	模型訓練之記憶體使用量
	10GiB

	模型之使用空間
	6.4MB

	模型訓練結果輸出類型
	P, S, Noise的機率密度函數

	模型訓練結果類型
	recall、precision

	模型訓練結果
	P: recall: 0.92, precision: 0.91
S: recall: 0.85, precision: 0.83
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「EQTransformer」
模型驗證說明文件





建置團隊： 地震構造實驗室
說明文件版本：1.0.0
日期：2022/07
2 
1 模型驗證說明
	模型中文名稱
	地震Transformer模型

	模型英文名稱
	EQTransformer

	模型編號
	HP2017_N_transformer_model

	驗證資料集名稱
	HP2020

	驗證資料集來源
	地震構造實驗室

	驗證資料集取得方式
	自行收集

	驗證資料集取得/上架時間
	2020/07

	驗證資料集檔案大小
	連續地震波形Z, N, E分量，時間長度：4/1-6/30
4,250筆地震事件，31,925筆P波，31,005筆S波

	驗證資料集檔案類型
	連續地震波形

	驗證資料集是否包含個資與隱私，資料授權方式
	無個資與隱私，資料不公開

	標記資料來源與類型
	資料來源：地震構造實驗室人工標記
類型：波相到時時間戳記

	驗證日期時間
	2022/06

		模型驗證之GPU或CPU使用資源
	GPU：Nvida RTX 3090, 10496 Cores, 24GB

	模型驗證之記憶體使用量
	10GiB

	模型之使用空間
	6.4MB

	模型驗證結果輸出類型
	P, S, Noise的機率密度函數

	模型驗證結果類型
	recall、precision

	模型驗證結果
	P: recall: 0.89, precision: 0.10
S: recall: 0.81, precision: 0.09
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「EQTransformer」
模型效能量測說明文件





建置團隊： 地震構造實驗室
說明文件版本：1.0.0
日期：2022/07
2 
1 模型效能量測說明
	模型中文名稱
	地震Transformer模型

	模型英文名稱
	EQTransformer

	模型編號
	HP2017_N_transformer_model

	效能量測所使用之資料集名稱
	CWBSN

	效能量測所使用之資料集來源
	中央氣象局

	效能量測所使用之資料集取得方式
	GDMS 中央氣象局 台灣地震與地球物理資料管理系統
https://gdmsn.cwb.gov.tw/eqconDownload.php

	效能量測所使用之資料集取得/上架時間
	2012/02

	效能量測所使用之資料集檔案大小
	地震連續資料Z, N, E分量，時間長度：2012 1/1-1/31，2,232筆地震事件，79個地震測站

	效能量測所使用之資料集檔案類型
	地震連續波形

	效能量測所使用之資料集是否包含個資與隱私，資料授權方式
	無個資與隱私，政府公開資料

	效能量測所使用之資料之標記資料來源與類型
	資料來源：中央氣象局地震目錄
類型：波相到時時間戳記

		模型使用之GPU或CPU使用資源
	GPU：Nvida RTX 3090, 10496 Cores, 24GB

	模型使用之記憶體使用量
	10GiB

	模型之使用空間
	6.4MB

	模型預期之測試執行時間
	2022/05

	模型預期之測試結果輸出類型
	P, S, Noise的機率密度函數

	模型預期之測試結果類型
	Recall

	模型預期之測試結果
	P recall: 0.59、S recall: 0.54、地震目錄 recall: 0.56



